公开

关于发布河南省国防领域第二批

“揭榜挂帅”科研项目指南的通知

各有关单位：

现将河南省国防领域第二批“揭榜挂帅”科研项目指南及有关要求发布如下：

一、项目组织方式

本项目组织按照“揭榜挂帅”方式实施，凝练悬赏标的，在一定范围向社会发榜公布，征集揭榜方，并对揭榜项目组织评审。

二、申报要求

本批“揭榜挂帅”项目（详见附件），面向河南省内注册，具有独立法人资格，法人治理结构完善的企事业单位。重点支持军地高校、研究院所、重大科技创新平台、国家专精特新“小巨人”企业、省级专精特新中小企业等参与揭榜，并遵循下列条件：

1.所有揭榜单位和参与人应遵守科研诚信管理要求，需承诺所提交材料真实性。

2.所有揭榜单位和参与人应遵守国家知识产权法律、法规、规章、具有约束力的规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，不存在知识产权失信违法行为。用于支撑攻关任务的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。

3.揭榜单位应具备“揭榜挂帅”项目对应指南中所要求的资质条件。

4.揭榜单位与发榜单位不能为同一单位或存在隶属关系，不存在关联关系。

5.有外资背景、项目申报人及研究团队成员不是中国国籍的单位不得申报。

6. 项目经费预算编制应当真实、合理。主要依据《国防科技工业科研经费管理办法》（财防〔2019〕12号）有关规定和要求进行编制。

7.在准备申报材料过程中，拟揭榜单位向发榜单位咨询必要的技术需求细节，发榜单位应予以积极配合。

三、揭榜方式及要求

1. 揭榜单位需按要求填写《河南省国防领域“揭榜挂帅”科研攻关项目申报书》（附件2），纸质一式两份送达郑州市开元路79号办公楼520室。 揭榜截止日期为 2026 年元月20日，逾期不再受理。

2.本批“揭榜挂帅”项目由省委军民融合办与各省辖市党委军民融合办共同发布，省委军民融合办会同发榜单位采取会议评审方式对揭榜项目进行择优遴选，评审答辩事宜另行通知。

3.《国防科技工业科研经费管理办法》（财防〔2019〕12号）、《河南省国防领域第二批“揭榜挂帅”科研攻关项目申报书（示例）》、通用指南请在河南省军民融合公共服务平台（网址https://www.yrfw.gov.cn）查阅。

四、咨询服务

政策咨询：张雨田 0371-65509624

材料报送：刘亚雯 18595826607

纪检监督电话：0371-65951099 0371-68060750

附件： 河南省国防领域第二批“揭榜挂帅”科研项目指南榜单（通用）

中共河南省委军民融合发展委员会办公室 2025年11月28日

附件

河南省国防领域第二批“揭榜挂帅”

科研项目指南榜单（通用）

一、核工程高边坡隐患多源协同智能感知关键技术与装备研究

（一）研究目标

目标1：多传感器协同高边坡监测数据快速获取关键技术及装备研发：构建卫星、无人机、地基与深部传感器协同感知的高时效、高精度多源数据获取技术体系；研制轻量化、低功耗的微型智能传感装置，建立统一的高边坡地质灾害多源数据感知模型，实现高边坡形变与潜在隐患体信息的动态、高精度感知；开发具备智能监测高边坡形变的无人机巡检系统，实现危险区与盲区的快速抵近监测与网络化数据回传，形成覆盖“天-空-地-深”的全方位数据获取能力。

目标2：高边坡地质灾害智能预警与决策支持系统研发：研究多时空分辨率与异构数据配准、协同融合等关键技术，实现表面与内部三维连续形变精确重构；构建考虑降雨、地下水位及工程扰动等多因素耦合触发机制的动态预警模型，实现预警阈值的自适应更新与动态调整；研发集数据管理、融合分析、风险评估、预警决策于一体的智能监测预警平台，形成“红-橙-黄-蓝”四级预警响应机制。

（二）技术指标

1. 监测精度指标

研发高边坡形变卫星遥感监测技术，监测精度达厘米级；研制多传感器监测装备，机载LiDAR点云密度≥100点/m²，测距精度优于±8cm；GNSS位移监测精度≤±3mm；深孔测斜仪监测精度达到±0.001°，位移计测量精度优于±0.2%F.S。

数据融合处理技术指标

实现SAR、LiDAR、GNSS与地面传感器数据的标准化与时空配准，多源数据融合配准误差≤±10cm。构建数据-机理耦合的时空形变场模型，三维形变场空间分辨率优于0.1m×0.1m，可精细识别裂缝、滑移面等特征。

（三）项目交付件

1.装备与系统类：交付“高边坡形变无人机巡检系统”1套、GNSS 1套、位移计1套、测斜仪1套、“智能监测预警平台”1套。

2.数据类：提交典型灾害数据样本资料，包含高边坡灾害监测数据。

3.验证与示范类：完成2个典型核工程高边坡地质灾害隐患区的监测及预警示范。

（四）项目完成时间

研究周期预计2026年3月1日至2028年2月28日

（五）拟资助经费

拟资助经费1000万。

（六）揭榜方应具备的资质、条件

揭榜方须为河南省内注册的具有独立法人资格，法人治理结构完善的军地高校、科研院所、专精特新“小巨人”等企事业单位或重大科技创新平台，科研诚信良好，近三年无重大违法失信记录。项目知识产权归双方共有。

（七）联系人信息

陈女士，电话13838007329

二、航空发动机主轴轴承试验平台技术研究

（一）研究目标

当前洛轴已具备高温、高速等轴承试验能力，但大尺寸（φ≥250mm）、高速重载、极端工况等试验能力较弱，上述试验涉及多个技术难点：极端工况精准复刻、重型加载高精度控制、多物理场耦合协同调试、试验数据可靠采集、安全与适配性兼顾等。目前国内试验技术在部分方面已经接近国际先进水平，但在极端工况模拟、长期稳定性等方面仍需进一步提升。

以最新承接某航空发动机轴承研制项目为例，验证3型轴承，每型3套，累计执行90,000小时（单套10,000小时，合计14个月）的寿命考核，周期16个月。为实现该目标，须同步启用9台试验机并行试验。但是，现有试验机资源需保障同类型新研轴承验证，任务量趋于饱和，需新增6台试验机保障多型号、大规模、长周期的试验要求。

本项目旨在补齐上述技术短板，扩大航空轴承验证平台，为民用航空轴承国产化研制、军用轴承性能提升提供试验保障。

（二）技术指标

项目研究技术指标见表1。

表1 试验机技术指标

类型

参数	发动机大尺寸轴承试验机	发动机主轴轴承试验机	发动机主轴轴承高低温环境试验机	航空轴承极端工况模拟试验机
轴承类型	三点接触球

圆柱滚子轴承	三点接触球

圆柱滚子轴承	三点接触球

圆柱滚子轴承	球轴承

圆柱滚子轴承
内径/mm	φ200 ~ φ500	φ80 ~ φ200	φ80 ~ φ200	φ100 ~ φ250
最大径向加载/kN	100	200	100	100
最大轴向加载/kN	250	100	100	100
转速/rpm	≤ 5000	≤ 25000	≤ 25000	≤ 25000
滑油温度

/℃	室温 ~ 180	室温 ~ 180	室温 ~ 180	室温 ~ 180
其他要求	高温空气环境	高温空气环境	高低温环境模拟

（-60 ~ 200 °C）	高温低气压环境
双向加载、试验数据处理、动圈温度测量、自动断油。
数量/台	2	2	1	1
（三）项目交付件

1.“发动机大尺寸轴承试验机”及试验机调试工装2台套，发动机大尺寸轴承试验试验报告2份；

2.“发动机主轴轴承试验机”及试验机调试工装2台套，发动机主轴轴承试验试验报告2份；

3.“发动机主轴轴承高低温环境试验机”及试验机调试工装1台套，发动机主轴轴承高低温环境试验研究报告1份；

4.“航空轴承极端工况模拟试验机”及试验机调试工装1台套，航空轴承极端工况试验报告1份。

（四）项目完成时间

2027年12月

（五）拟资助经费

900万。

（六）揭榜方应具备的资质、条件

具有独立法人资格，持有有效的营业执照，近3年至少具有1项轴承试验机项目业绩。

（七）联系人信息

马翡：17739083610 郭飞：17639858236

三 、耐1600℃氮化硼气凝胶低成本、短周期研制技术项目

（一）研究目标

氮化硼气凝胶具有耐高温、抗热冲击、低介电常数与介电损耗，以及定向导热特性，既满足空天飞行器天线罩、大面积柔性热防护材料的性能要求，也可以作为优异的热管理材料应用于微电子元件封装与器件系统组装。

本项目针对1600℃以上耐高温气凝胶的迫切需求，开展新型耐高温氮化硼气凝胶材料低成本、短周期技术研究，重点突破氮化硼气凝胶组织结构优化设计及复杂形状预制体的可控制备技术，高性能氮化硼气凝胶及复合材料低成本、批量化制备关键技术，建立氮化硼气凝胶及复合材料产品性能检测与评价体系，研制出新型氮化硼气凝胶及其复合材料产品，实现高性能氮化硼气凝胶及复合材料的研制生产。

技术指标

比表面积≥500m2/g；

密度≤0.1g/cm3

3. 最高使用温度≥1600℃；

4. 长时使用温度≥1200℃；

5. BN气凝胶热导率≤0.06 W·m-1·K-1；

6. 经45%应变的循环压缩考核后，压缩弹性模量≥0.35 MPa，能量损耗≥20 kJ/m3。

项目交付件

1. 完成耐高温BN气凝胶工艺总结报告；

2. 完成耐高温BN气凝胶研究报告。

3. 形成耐高温气凝胶研究开发的配方及工艺体系等数据库；

4. 完成耐高温BN气凝胶工艺定型，形成小试产线，完成特定工况的样件/构件2-3件，产品形态：300mm*300mm*20mm平板样件；

5. 技术成熟度8级以上，完成典型工况验证考核；

6. 建立耐高温BN气凝胶质量控制体系，确保批量生产中产品性能的一致性和可靠性；

7. 实现耐高温BN气凝胶及其复合材料产品样件中试生产。

项目完成时间

2027年12月

拟资助经费

600万元

知识产权归属

因履行本项目所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属双方所有。

揭榜方应具备的资质条件

1.具有独立法人资格的高校、科研院所或企业。

2.能够对发榜项目需求提出技术攻关的可行性方案，掌握相应专业领域的先进技术、实验设备等。

3.具备良好的科研道德和社会信用，近3年无不良信用记录或重大违法违规行为。

4.不得为发榜方的子公司、母公司、实际控股公司、实际被控股公司中的任何一种。

5.揭榜方若为企业的，不得有到期未验收的“揭榜挂帅”项目。

（八）联系人信息：董会娜 18703674825

四、航空航天液压系统用28MPa轻型芳纶增强聚四氟乙烯软管组件研制

（一）研究目标

本项目旨在攻克国产28MPa芳纶增强聚四氟乙烯软管组件的关键技术瓶颈，打破其对系统减重与空间布局的制约，成功研制出满足航空航天装机要求的轻量化、高可靠、长寿命液压软管组件。具体研究目标如下：

1.突破核心工艺技术，实现自主可控：攻克高可靠性聚四氟乙烯内管精密成型工艺、芳纶纤维合股与高密度平衡编织技术、金属接头扣压工艺等关键技术，实现自主可控。

2.建立标准与验证体系，保障批量应用：形成28MPa芳纶增强聚四氟乙烯软管组件规范，为产品的测试、质量控制和规模化生产奠定基础。

3.完成产品定型，技术成熟度达到4级：项目研制定型的28MPa芳纶增强聚四氟乙烯软管组件工程样件，技术成熟度需达到GB 7688-2012《装备技术成熟度等级划分及定义》中的4级水平。

（二）主要技术指标

本项目的主要技术指标如下表所示：

规格	工作

压力

（MPa）	软管最小内径

（mm）	软管最大外径

（mm）	最小内侧弯曲半径

（mm）	软管最大重量

（kg/m）	室温爆破压力（MPa）	高温爆破压力

（MPa）	脉冲

试验	弯曲

试验	导电性（μA）
DN6	28	6.5	14.2	52	0.167	≥140

（试验方法按照AS1975中的4.6.7.1）	≥105

（试验方法按照AS1975中的4.6.7.2）	脉冲循环≥30万次（试验方法按照AS1975中的4.6.9）	弯曲≥40万次（试验方法按照AS1975中的4.6.10）	≥900（试验方法按照AS1975中的4.6.15）
DN8	28	8.0	16.1	67.1	0.21
DN10	28	10.5	19.6	81.4	0.270
DN12	28	12	20.7	89.5	0.340
注：相关的实验方法参考标准AS1975 Hose Assembly, Polytetrafluoroethylene, Para-Aramid Reinforced 3000/4000 psi,275℉,Standard Duty, Hydraulic, Aircraft Systems（3000/4000 psi标准型飞机液压系统用芳纶增强聚四氟乙烯软管组件，275℉）。

（三）项目交付件

1.技术研究报告：包括高可靠性聚四氟乙烯内管的精密成型工艺报告、芳纶纤维合股与高密度平衡编织技术报告、以及金属接头扣压工艺报告等。

2.样品实物：提供3个批次，4种规格，每批次每种规格各19根软管组件样品，共计228根，用于测试验证。

（四）项目完成时间

项目总周期：自合同签订之日起，共计24个月。

（五）拟资助经费

本项目拟提供研发经费总额为人民币500万元。

（六）揭榜方应具备的资质、条件

（1）河南省内注册的、具有独立法人资格企事业单位，具有科技创新平台、专精特新“小巨人”企事业或者省级专精特新中小企业参与揭榜；

（2）揭榜单位无科技创新成果、人事合同等纠纷；无安全、环保、质量、诚信经营等违规违法记录等；

（3）项目应征成功后所产生的科研成果、知识产权归属课题发布方所有，特殊情况的，可由揭榜方提出，双方协商确认归属。

（七）联系人信息

联系人：杨雨蒙 电话：18538175697

五、丁羟固体推进剂用新型硼酸酯键合剂研制

（一）研究目标

丁羟固体推进剂因性价比高、能量适中，被广泛应用于战略战术武器型号装药。该类推进剂固含量高、表界面性能多样，所含的高氯酸铵和硝铵炸药都属于非补强性填料，在一定的载荷作用下，连续相与固体填料界面易出现“脱湿”现象，导致推进剂力学性能变差。为丁羟固体推进剂增强推进剂的力学性能，国内已研发出了多种类型的键合剂，但是随着武器装备对固体推进剂力学性能进一步强化的需求，现有常规使用的醇胺类、氧化膦类、多烯多胺类等键合剂因分子结构单一、作用官能团少等原因，已经不能满足推进剂高力学性能的发展需要。硼酸酯是一种性能较为优异的键合剂，对于高氯酸铵和硝铵这两类丁羟固体推进剂中常用的材料表现出较为优异的使用性能，因此开发新型硼酸酯键合剂对于研制满足高力学性能要求的丁羟固体推进剂具有十分重要的意义，将为我国推进剂高性能武器装备研发奠定坚实基础。

（二）技术指标

1.	新型硼酸键合剂主要指标：

胺值（mgKOH/g）：不低于600；

羟值（mgKOH/g）：不低于130，按相应国军标执行；

水分（wt%）：不高于0.5；

硼含量（wt%）：不低于2。

2.	生产线一批次的产量大于1kg。

（三）项目交付件

1.	一种可提高丁羟推进剂的新型硼酸酯键合剂化合物；

2.	新型硼酸酯键合剂原材料的公斤级生产线；

3.	新型硼酸酯键合剂合成通用工艺规程；

（四）项目完成时间

2025年11月至2027年11月

（五）拟资助经费

200万元。

（六）揭榜方应具备的资质、条件

1. 科研平台支撑：需依托国家级及以上的重点实验室或工程研究中心，能提供设备共享、场地支持与跨单位协作资源。具备覆盖研发全周期的资金筹措能力，且能保障核心团队全职投入项目，确保在揭榜任务规定周期内完成全部目标。

2. 负责人：团队需涵盖计算、材料、化学等核心人才，且负责人需有参与（已完成）国家级重大项目的研发经验，并主持不少于3项国家级项目。

3. 计算与表征硬件支撑。需具备模拟所需的高性能计算集群，并配备专业计算软件；同时拥有分子结构与性能表征的精密仪器，如核磁共振波谱仪（NMR）、二维小角X射线散射仪、二维广角X射线衍射仪、流变仪等。

（七）联系人信息

杨旭宾，15137225666

六、面向光通信与先进传感应用的法拉第旋转片关键技术研发

（一）研究目标

我公司长期从事光通信器件及磁光隔离器产品的研发与制造，在星载激光通信、大数据集群互联、航空发动机光纤传感以及光纤无人装备等领域均面临高性能法拉第旋转片依赖进口的突出问题。当前国内产品在旋转性能、光学透过率、温度稳定性和抗辐照可靠性方面与国际先进水平仍有显著差距，制约了高端隔离器及相关系统的整机性能与可靠性。公司现提出开展法拉第旋转片关键材料与器件技术攻关的需求，目标是实现国产化替代。在稀土铁石榴石磁光晶体设计、厚膜制备、低损耗抛光和镀膜工艺方面形成了完整的产业体系，其产品在光通信及精密测控设备中具有国际领先水平。亟需通过指南支持，引导科研院所和高校联合攻关，突破稀土铁石榴石材料体系的成分控制与高透过率厚膜制备技术。通过本项目的实施，将实现河南省在磁光功能材料与光通信核心器件领域的关键环节国产化和自主可控能力提升，为后续隔离器、传感器及光通信模块的系列化产品开发奠定基础。

（二）技术指标

提出的技术指标要求如下：1. 工作波段：满足1310 nm和1550 nm光通信波段使用需求；2. 插入损耗：≤0.1 dB；3. 消光比：≥35 dB；4. 饱和磁场：≤700 Oe；5. 温度系数：≤0.05 deg/℃；6. 波长系数：≤0.09 deg/nm；7. 激光损伤阈值：≥50 MW/cm2；8. 热导率：≥4 W/m K。

（三）项目交付件

提供2种波段11*11 mm法拉第旋转片样品（1310 nm与1550 nm），每种波段不少于10片；通过光学性能测试、磁光性能测试及环境可靠性验证，性能达到或接近国外产品同等水平；形成发明专利不少于1项，专利权属于发榜方。

（四）项目完成时间

项目研发周期为2年，第一年度完成稀土铁石榴石磁光材料体系设计与厚膜制备工艺开发，形成1310 nm与1550 nm波段样品并完成性能测试与中期评估。第二年度开展关键工艺优化与批量样品制备，完成性能稳定性与可靠性验证，提交最终样品、测试报告及相关技术文件。

（五）拟资助经费

本项目由河南鑫宇光科技股份有限公司出资200万元人民币实施。具体安排如下：第一年度拨付100万元，主要用于稀土铁石榴石磁光材料体系设计及厚膜制备工艺开发。第二年度拨付100万元，用于关键工艺优化及批量样品测试。

（六）揭榜方应具备的资质条件

揭榜单位应具有在磁光材料、液相外延工艺、稀土铁石榴石晶体生长及光通信器件领域的长期研究积累和系统技术能力，具备磁光薄膜与晶体制备、抛光镀膜、性能检测、器件组装的成套设备体系，且具备完善的科研管理体系、质量控制流程及知识产权管理制度。

（七）联系人信息：李卫伟 18697753382